{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,11,0],[12,0,18,0],[13,3,18,3],[19,0,21,0],[19,3,21,3],[22,0,26,0],[28,0,35,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（附件一）检测项目一览表"]
["专业名称","检 测 项 目","报价（元）","备 注"]
["土建工程","1.钢筋(预应力钢筋)机械性能检测"]
[null,"2.钢筋连接接头检测"]
[null,"3.水泥物理性能检测"]
[null,"4.砖、砌块检测"]
[null,"5.砼配比设计（C30以上，包括C30需试验）和砂浆配比试验"]
[null,"6.砼、砂浆试块检测"]
[null,"7.防水材料检测"]
[null,"8.环境检测"]
[null,"9.预制构件的检测"]
[null,"10.装饰装修材料的相关检测"]
["钢\n结\n构\n(网\n架)\n工\n程","1.设计要求复验的钢材或板厚大于等于40mm且有Z向性能要求的板；安全等级为一级，大跨度钢构中的主要受力构件的钢材、混批钢材的原材检测"]
[null,"2.重要结构采用的焊接材料检测",null,"重要结构指安全等级为一级中的一、二级焊缝或安全等级为2级的一级焊缝或大跨（40m）中的一级焊缝。"]
[null,"3.高强螺栓连接副的复试及大六角扳手扭矩的标定记录"]
[null,"4.一级、二级焊缝的探伤试验"]
[null,"5.连接面的抗滑移系数检测"]
[null,"6.对安全等级为一级、跨度40m以上网架且有设计要求时应做焊接节点球的抗拉强度荷载试验或螺栓节点球的抗拉强度荷载试验"]
[null,"7.焊接球焊缝的无损检验（探伤）"]
["桩\n基\n工\n程","1.灌注桩的桩身完整性检测（小应变、超声波检测）"]
[null,"2.灌注桩所用水泥、砂石、钢筋、焊接、砼试块等原材及配比检测试验"]
[null,"3.灌注桩的单桩竖向抗压静载试验（荷载箱）"]
["建筑电气及给排水工程","1.水压、通球试验"]
[null,"2. 生活给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验"]
[null,"3. 雨污水管材原材料检测"]
[null,"4.线路绝缘电阻检测"]
[null,"5.防雷及保护接地电阻检测"]
["智能化系统","火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、通信网络系统按现行标准检测。检测机构按建设单位报验的检测方案进行审核和检测。"]
["停车场","1、土工实验"]
[null,"2、级配碎石配合比（含层材料）"]
[null,"3、沥青配比（含层材料）"]
[null,"4、沥青混合料"]
[null,"5、道路每层弯沉"]
[null,"6、结构厚度（取芯）"]
[null,"7、排水管道地基承载力（设计图要求）"]
[null,"8、闭水实验"]
[" "]